一、依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，飲用水設備水質應每隔三個月檢測大腸桿菌群(最大限值6 CFU/100ml)，抽驗台數之比例為八分之一，抽驗應採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 111年03月份 飲用水水質檢驗  飲用水取樣日期：111.03.23 | | |
| 1.醫護生技大樓6F(G619左)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_4.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 2.醫護生技大樓1F(G104左)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_5.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 3.圖書館大樓2F  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_6.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 |
| 4.基礎醫學大樓1F(B112旁)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_7.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 5.基礎醫學大樓3F(B304旁)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_8.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 6.仁發樓1F(C103前)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_9.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 |
| 7. 傍興樓1F(D111前)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_10.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 8.商學大樓1F(E103)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_14.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 9. 商學大樓5F(男廁前)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_15.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 |
| 10.民生大樓1F(男廁旁)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_16.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 11.美和大樓5F(面右)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_17.jpg  項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 12.美和大樓3F(面左)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_18.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 |
| 13.美和大樓2F(面右)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_19.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 14. 致和軒宿舍1F(女舍)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_20.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 | 15. 致和軒5F (茶水間)  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_21.jpg  檢驗項目：大腸桿菌群  檢驗結果：合格 |

|  |
| --- |
| 111年03月份 污水水質檢驗  飲用水取樣日期：111.03.23 |
| 1.原廢水  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_1.jpg C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_2.jpg  檢驗項目：pH、水溫、COD、BOD、SS、鋅、汞、六價鉻  檢驗結果： 合格 |
| 2.放流水  C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_11.jpg C:\Users\user\Desktop\111.03.23水質檢測\111.03.23採水照片\1110323水質檢測_220325_13.jpg  檢驗項目：pH、水溫、COD、BOD、SS、鋅、汞、六價鉻  檢驗結果：合格 |